# ..\..\Bilder\LOGO\Kunststoffe\KURO_Logo.gif

######  KURO – Ausschreibungstexte



 **Produkt:**

#### PE-HD Schutzrohrabdichtung

Aufklappbar, für bereits verlegte Kabel,

mit Spezialeinlage aus Noppen-Schaum

# Ausschreibungstexte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE Schutzrohrabdichtung für Rohre und KabelschächteRohrinnendurchmesser: 61 - 66 mm |
|  |  | Farbe: schwarz/grau |
|  |  | System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE Schutzrohrabdichtung für Rohre und KabelschächteRohrinnendurchmesser: 65 - 75 mm |
|  |  | Farbe: schwarz/grau |
|  |  | System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |
|  | Pos:....................... | PE Schutzrohrabdichtung für Rohre und KabelschächteRohrinnendurchmesser: 94 - 98 mm |
|  |  | Farbe: schwarz/grau |
|  |  | System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PE Schutzrohrabdichtung für Rohre und KabelschächteRohrinnendurchmesser: 98 - 102 mm |
|  |  | Farbe: schwarz/grau |
|  |  | System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PE Schutzrohrabdichtung für Rohre und KabelschächteRohrinnendurchmesser: 134 - 144 mm |
|  |  | Farbe: schwarz/grau |
|  |  | System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PE Schutzrohrabdichtung für Rohre und KabelschächteRohrinnendurchmesser: 148 - 158 mm |
|  |  | Farbe: schwarz/grau |
|  |  | System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

