# ..\..\Bilder\LOGO\Kunststoffe\KURO_Logo.gif

######  KURO – Ausschreibungstexte

 **Produkt:**

#

#### PP Schraubfittinge

Ausführung: mit Mutter, Gehäuse, O- und Grip-Ring

Bis 16 bar Wasser- und Luftdicht

# Ausschreibungstexte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PP Schraubfitting für PE-Rohr (min. SDR 13,6 und 11)Abmessung Rohr: 40 mm |
|  |  | Farbe: orange / transparent |
|  |  | System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PP Schraubfitting für PE-Rohr (min. SDR 13,6 und 11)Abmessung Rohr: 50 mm |
|  |  | Farbe: orange / transparent |
|  |  | System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |
|  | Pos:....................... | PP Schraubfitting für PE-Rohr (min. SDR 13,6 und 11)Abmessung Rohr: 63 mm |
|  |  | Farbe: orange / transparent |
|  |  | System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |